**ON/OFF klima uredjaj:**

**9K btu     10000 Din sa 1m instalacije  
Svaki dodatni metar se naplacuje po 2000 din  
12K btu     10000 Din sa  1m instalacije  
Svaki dodatni metar se naplacuje po 2000  
18K btu    15000 Din sa  1m instalacije  
Svaki dodatni metar se naplacuje po 2500 din  
24K btu    18000 Din sa  1m instalacije  
Svaki dodatni metar se naplacuje po 3000 din  
  
      Cena ugradnje inverter klima uredjaja  
  
*9000btu   14000 sa 3m instalacije*  
*Svaki dodatni metar se naplacuje po 2000 din*  
*12000btu   14000 sa 3m instalacije*  
*Svaki dodatni metar se naplacuje po 2000 din*  
*18000btu   18000 sa 3m instalacije*  
*Svaki dodatni metar se naplacuje po 2500 din*  
*24000btu   21000 sa 3m instalacije*  
*Svaki dodatni metar se naplacuje po 3000 din***  
 **Demontaza klima uredjaja:  
  9000 btu 3000  
12000 btu 3000  
18000 btu 4000  
24000 btu 5000  
Demontaza unutrasnje jed:  
  9000 btu 2000  
12000 btu 2000  
18000 btu 3000  
24000 btu 4000  
Montaza unutrasnje jed:  
  9000 btu 2000  
12000 btu 2000  
18000 btu 3000  
24000 btu 4000  
Demontaza spoljne jedinice  
  9000 btu 2000  
12000 btu 2000  
18000 btu 3000  
24000 btu 3000  
Montaza spoljne jedinice  
  9000 btu 2000  
12000 btu 2000  
18000 btu 3000  
24000 btu 3000  
Pomeranje spoljne jed bez busenja:5000 din  
Pomeranje spoljne jed sa busenjem:  6000 din  
  
  
Zamena kondenzatora od 3500 do 4500 din  
Zamena izolacije na cevima:3000**

Servis I održavanje 3500 - 4500Din(dužina trajanja procesa cca 1-1,5h):

Profilaktička kontrola uredjaja, dijagnostika, čišćenje.

Merenje parametara ulazne I izlazne toplote vazduha na unutrašnjoj jedinici. Merenje protoka vazduha unutrašnje jedinice\*. Pranje filtera unutrašnje jedinice, dezinfekcija isparivača nekorozivnim sredstvom. Kontrola stanja I funkcionalnosti uredjaja, provera prijavljenih grešaka, provera prohodnosti odvoda kondenzne vode, kontrola električnih spojeva.

Merenje parametara toplote na ulazu I izlazu iz izmenjivača toplote na spoljašnjoj jedinici. Merenje temperature i usisnog pritiska kompresora, proračun pregrevanja. Kontrola zaptivenosti sistema indirektnim I direktnim metodama. Merenje električnih veličina(napon, struja) funkcionalnih komponenti I poredjenje sa nominalnim vrednostima uredjaja. Kontrola funkcije EEV ventila, četvorokrakog ventila.

Čišćenje izmenjivača spoljašnje jedinice vodom pod pritiskom i/ili četkom na odstranjivanje grube nečistoće.

\*U slučaju malog protoka ili vidljive prisutnosti naslaga prljavštine I budji uz saglasnost klijenta puštamo se u detaljno pranje unutrašnje jedinice vodom uredjajem pod niskim pritiskom.(ova usluga se naplaćuje dodatnih 1000Din)

Na kraju svake servisne kontrole se ispisuje izveštaj kao dokaz profesionalno izvršene usluge, sa pečatom I dokumentacijom merenja, preporukama.

Na uredjaj se lepi servisna nalepnica sa uvedenim datumom, informacijama o licenciranoj osobi koja je izvršila posao, kao I preporučen ili zakonom stanovljen termin sledeće servisne kontrole.

**Ostale usluge se naplaćuju individualno, u zavisnosti od okolnosti.**

**Cena rada licenciranog tehničara je 3500Din/h za svaki započeti čas, uz pogodnosti u slučaju nadvezivanja dugoročnih ugovora.**